**ALLEGATO 2**

 **MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA**

**OGGETTO**: Offerta per la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, fornitura con posa di porte e serranda presso il park Oriente in Jesolo.

|  |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto |  |
| In qualità di |  |
| Denominazione operatore economico |  |
| Partita IVA/codice fiscale |  |
| e-mail |  |
| PEC |  |

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA IVA ESCLUSA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | IMPORTO A BASE D’ASTA IVA ESCLUSA | IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA |
| **FORNITURA E POSA PORTA MULTIUSO UNIREV L 1200 H 2150:**MULTIUSO UNIREV 1A L1200 H2150 REVERSIBILEVERN. TINTA A MAGAZ. FASCIA 1 RAL 9010SOPRALUCE MISURA MULTI-UNIREV LAM.FOR.D6LAM.FOR.D6 UNIREV L1200 H250 SENSO DI APERTURA TIRARECOPRIFILI LATERALI SOPRALUCEFORI D'AERAZIONE CON PUNZONAT LAMIERE SU ANTA PRINCIPALECOPRIFILO VERNIC.SUPERIORE MM. 50 L 1300TUBOLARE 50X20MM RAL9010 L 2400 MM | Euro 738 | Euro ………………………………………. |
| **FORNIRUTA E POSA PORTA P.LAT. MONO L 1110 H 2340:** PORTA PEDON.LAT.IN GRIGLIATO ELETTROFZOCCOLATURA CON VUOTO SOTTO H 50MM TIR.DXMIS.FORO MURO L 1110 MM H 2340 MMMIS.NOMIN.EST.TELAIO L 1100 MM H 2335 MMSERRATURA CON PLACCA E MANIGLIA IN ABSCOPRIFILI IN ALLUMINO 30X15 VERT.ESTERNI MONTATITUBOLARE 100X50MM ZN L 2440 MMCOPRIFILO 25X70 MM L 6.000 ZINCATA per PROFILO TAGLIO SOTTO SCALAN. 2 F.37 - coprifili perimetrali H 70 mmCOPRIFILI PERIMETRALI 25X70 MM ZINCATI PER PANNELLO E PORTA PEDONALEF.3302+F.19.0201 SOVRAPR.ELETTROF.ZINCATSOPRALUCE L1.340 x H 2.430 mm LAMIERAELETTROFORGIATA MAGLIA 66x132 ZINCATO CON PROFILO MANTO DA 60mm | Euro 1.958,78 | Euro …………………………. |
| **FORNITURA E POSA SERRANDA TENAK MICROFORATA ZINCATA CON FERMI LATERALI IN NYLON APPLICATI AL TELO (misura luce foro L4510xH2380) (misura fatturaz. L4510xH2750):**VELETTA ZINCATACASSONETTO ESTERNO ZINCATOVERNICIATURA A POLVERI PER ESTERNO TELO E GUIDECOLORI DISPONIBILI RAL 1013 3000 5010 6005 7035 8017 9005 9010COPERTURA ESTERNA CASSONETTO VERNICIATAMOTORE TRIFASE CON ANTICADUTAQUADRO ELETTRICO INTEGRATO NEL CASSONETTOCOPPIA DI FOTOCELLULELAMPEGGIANTE A LED CON ANTENNA INTEGRATARICEVENTE DA ESTERNITELECOMANDOCOLLAUDO | Euro 8.265,52 | Euro …………………………… |
| **Importo totale** | **Euro 10.962,30** | **Euro …………………………………..** |

In conformità a quanto disposto dall’art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, gli oneri della sicurezza inerenti ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro………………………………..

Mentre i costi complessivi del personale sono pari ad euro…………………………………..

L’impresa dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto.

FIRMATO DIGITALMENTE

(anche per espressa accettazione del Foglio patti

e condizioni)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.